Antes de enviarnos tu diseño: 7 comprobaciones
No necesitas conocer cómo fabricamos el producto, pero si has elegido Plan 1 – Archivo listo para imprimir, necesitamos recibir un documento preparado para entrar directamente en producción.
Sigue estos pasos:
1. Descarga NUESTRA plantilla
No crees un documento únicamente con las medidas del producto.
Descarga siempre la plantilla disponible en la página del artículo y realiza tu diseño sobre ella.
La plantilla contiene las zonas que necesitamos para cortar y confeccionar correctamente el producto.
2. No cambies el tamaño ni las proporciones
Si has comprado, por ejemplo, un producto de 70 × 100 cm, el diseño debe realizarse sobre la plantilla correspondiente.
No nos envíes un diseño cuadrado para un producto rectangular esperando que nosotros lo adaptemos: esa adaptación corresponde al Plan 2.
3. Lleva el fondo hasta el SANGRADO
Este es uno de los errores más importantes.
Si tu producto tiene, por ejemplo, un fondo azul, el azul debe continuar hasta la zona de sangrado indicada en nuestra plantilla.
No dejes blancos los márgenes destinados al corte o confección.
¿Por qué?
Porque necesitamos material adicional para cortar y confeccionar. Si el diseño termina justo en la medida visible, pueden aparecer zonas blancas o sin imprimir en el producto terminado.
El fondo debe prolongarse; los elementos importantes, no.
4. Mantén textos y logotipos dentro de la zona segura
No coloques escudos, logotipos, textos u otros elementos importantes demasiado próximos a las líneas de corte o confección.
La plantilla diferencia mediante sus líneas las zonas de:
· Corte
· Confección
· Sangrado para impresión a una cara
· Sangrado para impresión a dos caras
Respeta siempre las indicaciones específicas de la plantilla del producto que estés diseñando.
5. Flecos, galones, costuras, ollaos... NO forman parte del diseño
Si has seleccionado flecos, galones, velcros, ollaos, vainas u otros acabados, no los dibujes como si fueran parte de la impresión.
Son elementos físicos que incorporaremos posteriormente durante la confección.
En tu archivo debe aparecer únicamente aquello que realmente quieres que imprimamos.
6. Comprueba la calidad de imágenes y logotipos
Que una imagen se vea bien en el teléfono no significa que tenga calidad suficiente para imprimirla a gran tamaño.
Evita:
· Capturas de pantalla.
· Imágenes descargadas a baja resolución.
· Logotipos muy pequeños ampliados.
· Imágenes generadas mediante IA a una resolución insuficiente.
· Fotografías borrosas o pixeladas.
Amplía el diseño y comprueba especialmente escudos, textos pequeños y logotipos.
Si no puedes proporcionarnos material con calidad suficiente, selecciona el Plan 2 para que podamos valorar su preparación.
7. Comprueba los COLORES antes de enviarlo
No utilices únicamente lo que ves en pantalla como referencia.
Dos móviles u ordenadores pueden mostrar el mismo archivo con colores diferentes.
Si necesitas reproducir un color corporativo o un tono determinado, facilítanos una referencia cromática concreta.
Si el color es especialmente crítico, consúltanos antes de realizar el pedido sobre las opciones disponibles para comprobarlo mediante una prueba física.

COMPROBACIÓN FINAL
Antes de subir el archivo, confirma:
· He utilizado la plantilla de Banderas Puerta de Hierro correspondiente a mi producto.
· No he modificado las medidas ni las proporciones de la plantilla.
· El fondo llega hasta las zonas de sangrado.
· No hay márgenes blancos que no formen parte intencionadamente del diseño.
· Textos, escudos y logotipos están alejados de las zonas de corte y confección.
· Las imágenes tienen calidad suficiente para imprimirlas al tamaño solicitado.
· Los colores importantes están correctamente definidos.
· No he dibujado flecos, galones, ollaos, costuras u otros elementos que se añaden durante la confección.
· He revisado ortografía, nombres, fechas, teléfonos y cualquier otro texto.
· El archivo que envío es exactamente lo que quiero que Banderas Puerta de Hierro imprima.
Si no puedes marcar todas las casillas, te recomendamos seleccionar el Plan 2.
Es preferible que preparemos correctamente el archivo antes de fabricar a que recibas un producto cuyo resultado no sea el que esperabas.

